源通滤波测试

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入频率 | | 加速度值 | 比例 | 速度值 | 比例 | 位移值 | 比例 |
| 160Hz | | 13.9119539 |  | 13.7329483 |  | 13.7381821 |  |
| 80Hz | 实际值 | 13.9017315 | 0.999 | 27.4658966 | 0.988 | 53.9845161 | 0.971 |
| 理论值×2 |  |  | 27.803463 |  | 55.606926 |  |
| 40Hz | 实际值 | 13.8608446 | 0.996 | 54.5131073 | 0.983 | 205.941895 | 0.929 |
| 理论值×4 |  |  | 55.4433784 |  | 221.7735136 |  |
| 20Hz | 实际值 | 13.7688475 | 0.99 | 104.588127 | 0.949 | 703.761292 | 0.799 |
| 理论值×8 |  |  | 110.15078 |  | 881.20624 |  |
| 10Hz | 实际值 | 13.3906384 | 0.963 | 178.025909 | 0.831 | 541.572205 | 0.158 |
| 理论值×16 |  |  | 214.2502144 |  | 3428.0034304 |  |
| 5Hz | 实际值 | 11.8164721 | 0.849 | 234.632462 | 0.621 | 1308.47668 | 0.108 |
| 理论值×32 |  |  | 378.1271072 |  | 12100.0674304 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入频率 | 加速度值 | 比例 | 速度值 | 比例 | 位移值 | 比例 |
| 5KHz | 9.98675919 | 0.718 | 0.418687433 |  | 2.6429404 |  |
| 4Hz | 10.924632 | 0.785 | 241.080404 |  | 1603.618921 |  |